**Voorwaarden toilet**

**Bereikbaarheid**

* Het toilet moet goed bereikbaar zijn.
* De toegangsweg moet minimaal 3 meter breed zijn en een doorrijhoogte van 4 meter hebben, de toegang naar toilet moet vrij zijn zonder blokkades.
* De ondergrond van de toegangsweg dient verhard te zijn.
* Het toilet dient op een verharde ondergrond te staan
* Het toilet dient op werkdagen tussen 6.00 en 18.00 uur beschikbaar te zijn voor reiniging.
* Het toilet mag maximaal 5 meter van de weg/toegangsweg/oprit staan.
* Als het toilet niet aan de weg/toegangsweg/oprit kan staan, zorg er dan voor dat er verhard pad naar toe is.

Als aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, zal de chauffeur verder rijden. We zullen de kosten wel doorberekenen.

**Schade**

* De klant moet ervoor zorgen dat het toilet op veilig plek staat, waar het geen schade of overlast kan veroorzaken voor de buurt.
* Bij harde wind dient het toilet verankerd te worden.
* Als het toilet op een vrij toegankelijke plek staat, bestaat het gevaar dat het toilet omgegooid wordt. Zet het toilet op een plek neer waar het vast neer gezet kan worden.
* De toegankelijkheid voor onbedoelde bezoekers, moet naar het minimale worden gebracht. Dit kan door een slotje aan de deur, deze kunnen wij erbij leveren.
* De klant is verantwoordelijk dat er geen schade aangebracht wordt aan het toilet, tussen de plaatsing en het retour halen.